{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":7,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,6],[50,0,50,6]]}
["主要设备材料清单"]
["序号","设备名称","品牌","型号规格","数量","单位","备注"]
[1,"柜式七氟丙烷气体灭火装置","泰科/金盾/海越/磐龙","100L",4,"套","1区"]
[2,"双瓶组柜式七氟丙烷气体灭火装置","泰科/金盾/海越/磐龙","100L",2,"套","2区"]
[3,"柜式七氟丙烷气体灭火装置","泰科/金盾/海越/磐龙","70L",1,"套","3区"]
[4,"悬挂式式七氟丙烷气体灭火装置","泰科/金盾/磐龙","40L",2,"套","4区"]
[5,"柜式七氟丙烷气体灭火装置","泰科/金盾/海越/磐龙","100L",3,"套","5区"]
[6,"七氟丙烷灭火剂","泰科/金盾/海越/磐龙","HFC-227ea",883,"公斤"]
[7,"自动泄压装置","泰科/金盾/海越/磐龙","805mm*405mm",1,"个","需要考虑防潮、防虫"]
[8,"自动泄压装置","泰科/金盾/海越/磐龙","405mm*405mm",4,"个","需要考虑防潮、防虫"]
[9,"气体灭火控制器","北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱","4区",1,"台","带备电电池"]
[10,"气体灭火控制器","北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱","1区",1,"台","带备电电池"]
[11,"感烟探测器","北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱","总线式",10,"只","带底座"]
[12,"感温探测器","北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱","总线式",13,"只","带底座"]
[13,"声光报警器","北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱","总线式",7,"只","带底座"]
[14,"警铃","北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱","总线式",5,"只","带底座"]
[15,"紧急启停按钮","北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱","总线式",7,"只","带底座"]
[16,"放气指示灯","北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱","总线式",7,"只","带底座"]
[17,"输入输出模块","北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱","总线式",10,"只","带底座"]
[18,"输入模块","松江飞繁","HJ-9502",15,"只","带底座"]
[19,"外控电源箱","北京利达/北大青鸟/蚌埠依爱","DC24V/20A",1,"台","带备电电池"]
[20,"电缆线","起帆/宝胜/江南","阻燃耐火4*2.5",900,"米"]
[21,"电缆线","起帆/宝胜/江南","阻燃耐火YJY-5*2.5",700,"米"]
[22,"电缆线","起帆/宝胜/江南","阻燃耐火YJY-5*4",100,"米"]
[23,"电线","起帆/宝胜/江南","阻燃耐火RVS-2*1.5",800,"米"]
[24,"电线管","申捷/鹏正/友发","KBG20",800,"米"]
[25,"离心式管道风机","上虞/楚王/科禄格","380-3-50",1,"台","风量：2150m³/h；静压180Pa/功率450W"]
[26,"离心式管道风机","上虞/楚王/科禄格","220-1-50",1,"台","风量：1250m³/h；静压200Pa/功率220W"]
[27,"离心式管道风机","上虞/楚王/科禄格","220-1-50",3,"台","风量：1100m³/h；静压140Pa/功率200W"]
[28,"风机控制箱","豪威/通航/宝临","450W",1,"台","带手自动功能，带开阀连锁风机启动，1个阀"]
[29,"风机控制箱","豪威/通航/宝临","220W",1,"台","带手自动功能，带开阀连锁风机启动，3个阀"]
[30,"风机控制箱","豪威/通航/宝临","200W",3,"台","带手自动功能，带开阀连锁风机启动，1个阀"]
[31,"密闭电动全自动防火阀","显隆/东灵/申海","500*250*200",1,"个"]
[32,"密闭电动全自动防火阀","显隆/东灵/申海","400*200*200",1,"个"]
[33,"密闭电动全自动防火阀","显隆/东灵/申海","400*160*200",3,"个"]
[34,"镀锌风管","国产优质","500*250",15,"米"]
[35,"镀锌风管","国产优质","400*200",10,"米"]
[36,"镀锌风管","国产优质","400*160",18,"米"]
[37,"防雨百叶","国产优质","800*400",1,"个","需要考虑防潮、防虫"]
[38,"百叶口","国产优质","600*400",1,"个"]
[39,"防雨百叶","国产优质","700*300",1,"个","需要考虑防潮、防虫"]
[40,"百叶口","国产优质","500*300",1,"个"]
[41,"百叶口","国产优质","200*300",2,"个"]
[42,"防雨百叶","国产优质","600*300",3,"个","需要考虑防潮、防虫"]
[43,"百叶口","国产优质","300*500",1,"个"]
[44,"玻璃窗开口及封闭改造","固定式玻璃","600*400",10,"处","在与原有固定玻璃窗开个孔"]
[45,"防盗窗改造","不锈钢钢管钢管","原有",2,"处","施工需要进行切割，施工完成对防盗窗进行重新焊接。"]
[46,"乙级钢制防火门","上海坚星/上海崮曼/上海卓圩","钢制乙级双开防火门",2,"樘","乙级钢制双开防火门"]
[47,"矿棉板吊顶拆除及恢复","原有","原有",1,"项"]
[48,"喷淋头及喷淋管支管拆除封堵","原有","DN25~DN50",4,"项","大约有30个喷头。"]
["注：列出品牌的设备，可选用其中一个品牌，也可以选用其他不低于推荐品牌档次的品牌产品。未指定品牌的，请在报价的备注中明确品牌。"]