{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["汇总表","装饰","给排水管道","暖通","电气","弱电","自控","气体","家具工程","其他费用"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"汇总表","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["有机所实验室改造报价单"]
["报价汇总表"]
["序号","名称","报价（元）","备注","造价"]
["一","直接费用合计",{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[1.1,"装饰装修工程",{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[1.2000000000000002,"给排水工程",{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[1.3000000000000003,"暖通工程",{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[1.4000000000000004,"电气工程",{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[1.5000000000000004,"弱电工程",{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[1.6000000000000005,"自控工程",{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[1.7000000000000006,"气体工程",{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[1.8000000000000007,"家具工程",{"v":0,"d":"0.00"},null,0]
[]
["二","其他费用合计"]
["2.1","其他费",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["三","综合管理费用合计"]
["3.1","管理费",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["四","税金"]
[4.1,"建设工程增值税税金（9%）",{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
["五","报价总计",{"v":0,"d":"0.00"}]
["六","优惠价"]
[null,"大写：",""]

{"sheet":"装饰","index":1,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,7],[25,0,25,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["装饰工程量清单"]
["序号                             ","项目名称                                                                                                         ","项目特征","单位 ","工程量 ","综合单价","合计","备注"]
[null,"1、地面工程"]
[1,"原地面切槽",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"原地砖打磨",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"地面自流平",null,"m2",90,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"环氧",null,"m2",90,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2、墙面工程 "]
[1,"无机涂料","1、无机涂料一底二面(底漆干燥后再做面漆)\n2、面层耐水腻子刮平,水砂皮打磨并清除浮灰\n3、底基防裂腻子分遍找平","m2","80",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"彩钢板夹层回风箱",null,"个","2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"彩钢板","1、龙骨材料、种类、中距：铝型材、铝型材地槽                                                              2、面层材料品种、规格、颜色:50厚手工双面玻镁岩棉彩钢板                                                                       3、技术要求：耐火极限不低于规范要求","m2",{"v":120,"d":"120.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3、顶面工程"]
[1,"彩钢板吊顶","1、50mm厚手工双面玻镁岩棉彩钢板\n2、中字铝合金隐型吊梁(定制异形件)\n3、镀锌方形调节器与镀锌吊杆用8#法兰螺母连接\n4、8#镀锌吊杆上部和膨胀螺栓连接(大于等于1.5米需做反向支撑)\n5、8#膨胀螺栓与建筑楼板固定,膨胀螺栓长度≥50","m2",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[null,"4、门窗工程"]
[1,"风淋室","1、外尺寸: 1590W*1700D*2400H         2、不锈钢材质面层,双人双吹形式,红外线感应控制及光电感应互锁                                                              3、1.2mm SUS304拉丝不锈钢","个","1",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"洁净钢质门(带观察窗) GM1221","1、门代号及洞口寸GM1221 1200*2100                             2、观察窗：采用5mm双层中空玻璃                                      3、其他要求:单开门，配套五金","樘","2",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"传递窗","1、外尺寸: 600W*600D*600H          2、不带自净功能,内嵌式门,落地安装                                                               3、1.2mm SUS304拉丝不锈钢","个","1",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"洁净钢质门(带观察窗) GM1021","1、门代号及洞口寸:GM1021 1000*2100                             2、观察窗：采用5mm双层中空玻璃                                      3、其他要求:单开门，配套五金","樘",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"洁净观察窗","1、门代号及洞口寸:C3612 3600*1200                             2、观察窗：不锈钢窗框,5mm双层钢化玻璃                                      3、其他要求:配套五金","樘","1",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5、零星工程"]
[1,"彩钢板开洞","含所有规格","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"微压差计","不锈钢表盘，0~60pa","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"细部彩钢板包封","50mm双面玻镁岩棉彩钢板包封","m2",{"v":10,"d":"10.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"阴阳圆弧角","1、成品圆弧角","m","130",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["6、拆除"]
[1,"原吊顶拆除","吊顶拆除","m2","90",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"原隔墙拆除",null,"m2","30",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"原地板拆除",null,"m2",90,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"原外窗拆除","原钢质门拆除","扇","3",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"给排水管道","index":2,"n_rows":20,"n_cols":7,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,1],[8,0,8,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳赛赋工艺工程"]
["序号","项目名称","规格型号","单位","工程量","综合单价","合价"]
["3、排水系统"]
[1,"UPVC管","1.安装部位:室内排水管\n2.介质:污水\n3.材质、规格:upvc DE50\n4.连接方式:承插粘接","m",13,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"UPVC管","1.安装部位:室内排水管\n2.介质:污水\n3.材质、规格:upvc DE75\n4.连接方式:承插粘接","m",20,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"钢支架制作安装","钢支架制作安装","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"原给水管道拆除","原排水管道拆除","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"穿墙、穿楼面开洞、套管","穿墙、穿楼面开洞、套管","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
["4、给水系统"]
[1,"PPR管"," PPR冷水管DE25"," M ",15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"PPR管"," PPR冷水管DE20 "," M ",20,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"304不锈钢管","304不锈钢管DN20","M",10,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"阀门","PPR球阀DE20, PN1.6MPa","个",5,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"阀门","304不锈钢球阀DN20, PN1.6MPa","个",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"阀门","不锈钢水龙头","个",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"管道标识","管道标识","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"钢支架制作安装","钢支架制作安装","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"原给水管道拆除","原给水管道拆除","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"穿墙、穿楼面开洞、套管","穿墙、穿楼面开洞、套管","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"暖通","index":3,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["暖通水工程量清单"]
["序号                             ","项目名称                                                                                                         ","型号规格","单位 ","工程量 ","综合单价","合计","备注"]
[null,"1、暖通设备部分"]
[2,"离心式排风机箱PF-109","风量：4000m3/h                                                                                                                                                    \n功率：3kw                                                                         \n机外余压：200pa\n电源：380V/50Hz","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"直膨式新风机","风量：600m3/h                                                                                                                                                    \n机外余压：200pa","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"排风机","风量：600m3/h                                                                                                                                                    \n功率：","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"原风机盘管改造",null,"台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[22,"风机净化单元FFU","送风量：800m3/h\n功率：0.2kw\n电源：220V/50Hz","台",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[68,"高效过滤器送风口 ","槽高效H14,PAO测试口","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"减震器","减震器","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"设备底座","型钢","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2、暖通风部分"]
[1,"镀锌风管制作安装","0.5mm     角钢法兰连接","m2",{"v":70,"d":"70.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"镀锌风管制作安装","0.6mm     角钢法兰连接","m2",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"PVC风管","Φ250","m",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"风管保温","橡塑保温，难燃B1级，厚度30mm","m2",{"v":90,"d":"90.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"止回阀","规格400*320","个",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"止回阀","规格250*200","个",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"手动对开多叶调节阀","蜗轮蜗杆式，规格250*200","个",{"v":3,"d":"3.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"手动对开多叶调节阀","蜗轮蜗杆式，规格200*200","个",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"方形散流器","规格面尺寸300*300  S1","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"门铰式百叶风口 (带阻尼层)","规格200*500  H1","个",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"穿墙开洞及修补","含所有规格","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"穿墙套管制作安装","含所有规格","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"管道标识","含送回排风管道标识","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"系统调试","系统调试","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3、VRV部分"]
[1,"原VRV室内机移位","原VRV室内机移位","台",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"铜管","1.安装部位:室内\n2.介质:空调水\n3.材质、规格:铜管 φ12.7\n4.连接方式:承插粘接","m",15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"铜管","1.安装部位:室内\n2.介质:空调水\n3.材质、规格:铜管 φ9.53\n4.连接方式:承插粘接","m",15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"塑料管","1.安装部位:室内排水管\n2.介质:空调排水\n3.材质、规格:pvc DN32\n4.连接方式:承插粘接","m",15,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[23,"管道冲洗，试压","安装完工后水试验","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[24,"制冷剂","制冷剂","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[25,"调试","系统调试","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"分项工程合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"电气","index":4,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["电气工程量清单"]
["序号                             ","项目名称                                                                                                         ","型号规格","单位 ","工程量 ","综合单价","合计","备注"]
[1,"电力电缆","WDZ-YJY-5x2.5","m",{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"电力电缆","WDZ-YJY-5x4","m",{"v":30,"d":"30.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"电线","WDZ-BYJ-2.5","m",{"v":500,"d":"500.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"钢管","KBG20","m",{"v":150,"d":"150.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"灯具","应急电源","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"灯具","洁净型LED黄光灯","个",{"v":15,"d":"15.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"开关","调速开关","个",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"开关","单联开关 10A","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"开关","双联开关10A","个",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"插座","单相二、三孔插座 10A","个",{"v":20,"d":"20.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"接线盒","接线盒","个",{"v":40,"d":"40.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"系统调试","-","项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"电机检查接线",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"墙面开槽及修复",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[15,"原有电源箱改造",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[16,"新增电源箱",null,"台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"分项工程合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"弱电","index":5,"n_rows":30,"n_cols":7,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["综合布线"]
["序号","项目名称(中文）","单位","工程数量","综合单价","合价","备注"]
["一、监控设备"]
[1,"1080P星光半球POE供电摄像机(H.265)","台",2,null,0]
[4,"交换机","台",1,null,0]
[11,"显示器挂架","套",1,null,0,"显示器挂墙"]
[12,"网线CAT5E","项",1,null,0]
[14,"系统调试","项",1,null,0]
["二、门禁设备"]
[1,"网络门禁双门控制器","个",2,null,0,"中控门禁C3"]
[2,"门禁控制器集右控制箱及电源","套",2,null,0,"定制"]
[3,"感应式读卡器","个",2,null,0,"KR702M"]
[4,"出门按钮","个",2,null,0,"中控"]
[5,"单门电磁锁","套",2,null,0]
[7,"门禁授权","套",2,null,0]
[8,"门禁发卡器","套",1,null,0,"USB发卡器"]
[9,"门禁智能卡","张",20,null,0,"M1卡白卡"]
[10,"读卡器线","项",1,null,0,"Cat6"]
[11,"电锁线和门磁线","项",1,null,0,"Cat6"]
[12,"出门按钮线","项",1,null,0,"RVV 2X 0.5"]
[13,"标签","项",1,null,0]
[15,"系统调试","项",1,null,0]
[]
["三、桥架及管材"]
[1,"金属软管","米",50,null,0,16]
[2,"PVC管","米",50,null,0,"Φ25/Φ20"]
[3,"切割墙槽、修补","项",1,null,0]
[4,"标签","项",1,null,0]
[5,"辅件辅材","项",1,null,0]
["合计",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"自控","index":6,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["自控工程量清单"]
["序号                             ","项目名称                                                                                                         ","型号规格","单位 ","工程量 ","综合单价","合计","备注"]
[]
[1,"系统箱体","箱体、变压器、继电器等附件","台",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"配线","RVVP2x1.0","m",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"配线","RVVP3x1.0","m",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"配线","RVVP4x1.0","m",{"v":100,"d":"100.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"配管","JDG20","m",{"v":50,"d":"50.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"系统调试",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"气体","index":7,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["深圳赛赋工艺工程"]
["序号","项目名称","规格型号","单位","工程量","综合单价","合价","备注"]
["3.气体管道"]
[1,"钢瓶支架","pp材质 AB式绑带","个",4,null,0]
[2,"钢瓶接头","SUS316 G5/8RF","套",4,null,0]
[3,"单向阀","SUS316 3000PSI","只",4,null,0]
[4,"高压软管","SUS316 1米/根","根",4,null,0]
[5,"双外丝","SUS316 NPT-NPT","只",4,null,0]
[6,"转接头","1/4NPT转3/4管","个",4,null,0]
[7,"截止阀","SUS316L 3/4” ","个",4,null,0]
[8,"不锈钢管","SUS316L 3/4” BA精密管光亮退火","米",40,null,0]
[9,"不锈钢管","SUS316L 1/2” BA精密管光亮退火","米",30,null,0]
[10,"不锈钢管","SUS316L 1/4” BA精密管光亮退火","米",30,null,0]
[11,"焊接三通","SUS316L 3/4” ","个",4,null,0]
[12,"焊接变径大小头","SUS316L 1/2” *1/4","个",4,null,0]
[13,"转接头","SUS316L NPT-0D","个",8,null,0]
[14,"低压球阀","SUS316  1/4 1000PSI 角体","个",8,null,0]
[15,"二级减压器","SUS316  0-1.0MPA","个",4,null,0]
[16,"终端转接头","SUS316L 1/4外丝转1/4卡套","个",8,null,0]
[17,"终端面板","二级阀用","个",4,null,0]
[18,"末端转接头","SUS316L 客户定制","个",8,null,0]
[19,"报警器","O2气体专用 声光报警","台",1,null,0]
[20,"报警主机","220V 声光联动","台",1,null,0]
[21,"管道标识",null,"项",1,null,0]
[22,"管道清洗、吹扫、去油、除污",null,"项",1,null,0]
[23,"管道系统调试","管道系统调试","项",1,null,0]
[null,"合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"家具工程","index":8,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["自控工程量清单"]
["序号                             ","项目名称                                                                                                         ","型号规格","单位 ","工程量 ","综合单价","合计","备注"]
[]
[1,"通风橱","2000*850*2350","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"钢制实验边台",null,"m",{"v":8,"d":"8.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"不锈钢更衣柜","900*500*1800","套",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"不锈钢中央台",null,"m",{"v":5,"d":"5.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"不锈钢边台","1300*700*850","台",{"v":6,"d":"6.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"不锈钢货架","1000*500*1800","台",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"不锈钢中水槽+三口水龙头","500*400*300","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"PP中水槽+三口水龙头","500*400*300","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"试剂柜","900*450*1800","套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"气瓶柜",null,"套",{"v":2,"d":"2.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[11,"滴水架",null,"套",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[12,"安装费",null,"项",{"v":1,"d":"1.00"},null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"合计",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"其他费用","index":9,"n_rows":15,"n_cols":7,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["其他费用清单"]
["序号                             ","项目名称                                                                                                         ","单位 ","工程量 ","综合单价","合计","备注"]
[null,"1、其他费"]
[1,"临时设施费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"夜间施工增加费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"二次搬运费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"脚手架费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"已完工程及设备保护","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"安全文明施工费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"垃圾清运费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[8,"开荒保洁费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[9,"材料运输费","项","1",null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"保险费","项",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"分项工程合计",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"}]